TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus korrosions-
beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C.
Mit Innengewinde G 1 1/2, Gewindelänge 
nach ISO 7/1.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 

Kvs-Wert: 25,4 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 40

Art.-Nr. 52849040