TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C. Mit Innengewinde G 2, 
Gewindelänge nach ISO 7/1.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 42,4 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 50

Art.-Nr. 52849050