TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. Besitzt einen Messnippel für Diagnosen im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel und Drosselkegel sind aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C. Mit Entleerung. 
Mit Innengewinde G 1 1/4, Gewindelänge
nach ISO 7/1.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 18,3 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 32

Art.-Nr. 52849632