TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. Besitzt 
einen Messnippel für Diagnosen im 
System. Gehäuse, Oberteil, Spindel und 
Drosselkegel sind aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C. Mit Entleerung. 
Mit Innengewinde G 1 1/2, Gewindelänge 
nach ISO 7/1.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 25,4 m3/h 
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 40

Art.-Nr. 52849640