Pneumatex Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH
Rotguss,
Absicherung des maximalen Druckes an
Waermeerzeugern,
secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre
Gewaehrleistung, Praezisionsventil
garantiert kleine Öffnungs- und
Schliessdruckdifferenzen,
federbelastet, mit Hebel von Hand
anlueftbar, Federraum durch Faltenbalg
geschuetzt, gegendruckkompensiert,
Heizwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
senkrechter Einbau, Eintritt- und
Austrittseite mit Innengewinde,
Austrittseite vergroessert . Einsatz
in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1,
CE-bauteilgeprueft nach TRD 721-TÜV SV
xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202
111-B-00029. 
Ansprechdruck 5.0 bar
Öffnungsdruckdifferenz PSV * 0.1 bar
Schliessdruckdifferenz PSV * 0.1 bar
Abblaseleistung - Dampf 808 kW
Abblaseleistung - Wasser 47000 kW
Max. zul. Druck 25 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss ein G 1 1/4
Anschluss aus G 2

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5364050