Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser 
Simply Vento V 2.1 S. 
Kompaktes Design für Boden- und 
Wandinstallation. Vakuum-Cyclone-
Entgasungseinheit, 1 Pumpe, BrainCube 
Connect Steuerung. 2 flexible 
Anschlussrohre mit Kugelhähnen. 
Anschluss G 1/2. Für Heizungssysteme 
nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, 
EN 12952, EN 12953. Für Nicht aggressive
und nicht giftige Medien für den Einsatz
im Anwendungsbereich. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Plug & Play Installation und 
Inbetriebnahme. BrainCube-Steuerung, 
selbstoptimierend mit Memoryfunktion. 
3,5 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen mit 
Beleuchtung. Web-basierte Oberfläche mit
Fernsteuerung und Live-Daten.
Regelmäßige automatische Selbsttests. 
Täglicher Vakuumtest. Fernzugriff und 
Fernunterstützung bei Störungsbehebung.
Integrierte Schnittstellen für die 
Kommunikation mit dem IMI Webserver und 
der Gebäudeleittechnik.
3 potenzialfreie Ausgänge (NO) für
externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A).
1 Ein-/Ausgang RS 485.
1 Ethernet-RJ45-Anschluss.
1 USB-Hub-Anschluss.
Hochwertige Metallverkleidung.
Metallbauteile mit Medienkontakt:
C-Stahl, Gusseisen, Edelstahl, AMETAL,
Messing, Rotguss.
Max. zul. Druck: 10 bar
Min. zul. Druck: -1 bar
Max. zul. Temp.: 90 Grad C
Min. zul. Temp.: 0 Grad C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 Grad C
Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzgrad: IP 54
Elektr. Anschlussleistung 0,75 kW
Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Arbeitsdruckbereich 0,5-2.5 bar
Max. Wasserinhalt: 10 m3
Anschluss Ein: G 1/2
Anschluss Aus: G 1/2
Breite: 520 mm
Höhe: 575 mm
Tiefe: 350 mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Simply Vento V 2.1 S

Art.-Nr. 30303010400