HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
Standard
KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Gehäuse aus korrosionsbe-
ständigem, entzinkungsfreiem Rotguß.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-
Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil und
äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Anschluß Innenge- winde
für Gewinderohr, oder in Verbin- dung
mit Klemmverschraubungen für
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Standard
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   2202-02.000