Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SD 50.3, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
Diskusform, Aufhaengelasche zur
einfachen Montage, Montage mit
Anschluss unten, oben oder seitlich.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf
das Gefaess. 
Nennvolumen 50 Liter
Max. zul. Druck 3 bar
Max. zul. Druck Schweiz 3 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 1 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 3/4
Durchmesser 485 mm
Hoehe 280 mm
Gewicht leer 8 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7101005