Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SU140.3, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
schlanke, zylindrische Bauform,
Fussring fuer stehende Montage und
einfachen Transport.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
endoskopische Besichtigungsoeffnung
fuer innere Pruefungen ueber 1000 bar
x Liter. CE-baumustergeprueft nach
PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf das Gefaess. 
Nennvolumen 140 Liter
Max. zul. Druck 3 bar
Max. zul. Druck Schweiz 3 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 1.5 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 3/4
Durchmesser 420 mm
Hoehe 1268 mm
Gewicht leer 26 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7101008