Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SU800.6, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
schlanke, zylindrische Bauform,
Fussring fuer stehende Montage und
einfachen Transport.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
endoskopische Besichtigungsoeffnung
fuer innere Pruefungen ueber 1000 bar
x Liter. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf das Gefaess. 
Nennvolumen 800 Liter
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Druck Schweiz 3.75 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 3.5 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 3/4
Durchmesser 740 mm
Hoehe 2132 mm
Gewicht leer 105 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7102014