Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SG 5000.10, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
schlanke, zylindrische Bauform, Fuesse
fuer stehende Montage.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, tauschbar,
dauerhaft stabiler Vordruck.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf die
airproof-Butylblase. 
Nennvolumen 5000 Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz -
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 4 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 1 1/2
Durchmesser 1300 mm
Hoehe 4263 mm
Gewicht leer 1180 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7103018