TA Kugelhahn TA 900 iSi
Weichdichtender Kugelhahn für Heiz- und 
Kühlsysteme, Brauchwassersysteme und
Prozeßleitungen, in denen das Medium 
nicht die verwendeten Werkstoffe 
angreift. Geeignet für Kombi- Kupplungen
zur einfachen Installation. Gehäuse und 
Kugelküken bestehen aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C, vernickelt. Sitzelement und 
O-Ringe aus Nitril-Gummi. 
Ventildeckel zur einfachen und schnellen
Wartung demontierbar.
Blauer Handgriff aus 
Glasfiberverstärktem Kunststoff. 
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis + 90 Grd. C. 
Nenndruck PN 16.

Nicht für Flüssiggas oder medizinische Gase geeignet.

Kvs-Wert: 150 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 40 

Art.-Nr. 58950140