TA Link
Differenzdruck-Meßumformer.
Bindeglied zwischen dem hydraulischen
Rohrleitungssystem von Heizungs- und
Klimaanlagen und dem elektronischen
Leit- und Überwachungssystem.
Ausgangssignal 0-10 V. Versorgungs-
spannung 24 V DC (18-33 V) oder 24 V AC
(+15/-10%). Betriebstemperatur von
-15 Grd C bis +80 Grd C.
Nenndruck PN 25.
Max. Differenzdruck 2 bar.
 
Ausführung:         Messbereich 0-40 kPa

Fabrikat:                       IMI TA

Best.-Nr.                       52010004