TA-PILOT-R Differenzdruckregler für Heiz- und Kühlanlagen mit Pilot-Technologie und stufenlos einstellbarem Sollwert. Schafft genaue und stabile Bedingungen, um die Ventilautorität von stetigen Regelventilen sicherzustellen.
Messnippel ermöglichen die Druckmessung zu Diagnosezwecken. Flansche gemäß EN-1092-2, Typ 21. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Pilot-Gehäuse aus AMETAL.
Montage nur im Rücklauf.
Max. Differenzdruck 800 kPa = 8 bar.
Für den Verbraucher einstellbarer Differenzdruckbereich: 10-50 kPa 
Liefereinstellung 10 kPa.
Betriebstemperatur -20 Grd. C bis +150 Grd. C., durch doppelt gesicherte Messnippel
Nenndruck PN 16.
qmax-Wert: 191 m3/h
Kvm: 270
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 125

Art.-Nr. 231212112125