TA Dreh-Stellantrieb 
Funktionen 3-Punkt-Regelung und 
Handbetätigung.
Spannungsversorgung 24 VAC +6% -10%.
Frequenz 50/60 Hz +/-5%. 
Leistungsaufnahme 3,5 VA. Eingangssignal
3-Punkt.
Stellzeit 130 s (bei 50 Hz/90 Grad). 
Drehmoment 6 Nm.
Mediumtemperatur: max. 80 Grad C
Umgebungstemperatur: 0 Grad C bis 50 
Grad C. Schutzart IP 43. Schutzklasse 
III nach EN 60730. Endlagenabschaltung
festgelegt auf 90 Grad Drehwinkel
Mit Stecker für den Anschluss an 
TA-Slider 160 CO oder TA-Slider 160 
BACnet/Modbus CO.
Farben: Orange (RAL 2011), grau 
(RAL 7043). Gewinde fü Ventilanschluss
F04 gemäß EN ISO 5211.
Drehwinkel 90 Grad.

Typ: TA-M106 CO
Ausführung: 24 VAC, 3-Punkt

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32204290000