TA Absperrklappe TA-BTV. 
Anflanschklappe (Fully lugged) 
für Heizungs-, Kälte und 
Brauchwassersysteme. Für Wasser und 
neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-
Gemische. Gehäuse aus Gusseisen 
EN-JL 1040. Welle aus Edelstahl BS970 
420S37. Scheibe aus Edelstahl BS970 
304S15. Buchse aus PTFE. Dichtmanschette
und O-Ring aus EPDM. Hebel aus 
gepresstem Stahl. Für den Einbau 
zwischen Flanschen nach EN 1092-2. 
Farbe blau RAL5015.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -20 Grd. C.
Kvs-Wert: 118

Typ: Anflanschklappe
Nenndruck PN 25
Ausführung: DN 50

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 42450027350