TA Absperrklappe TA-BTV. Zwischenflanschklappe (Wafer) 
für Heizungs-, Kälte und 
Brauchwassersysteme. Für Wasser und 
neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-
Gemische. Gehäuse aus Gusseisen 
EN-JL 1040. Welle aus Edelstahl BS970 
420S37. Scheibe aus Edelstahl BS970 
304S15. Buchse aus PTFE. Dichtmanschette
und O-Ring aus EPDM. Hebel aus 
gepresstem Stahl. Für den Einbau 
zwischen Flanschen nach EN 1092-2. 
Farbe blau RAL5015.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Kvs-Wert: 3842

Typ: Zwischenflanschklappe
Nenndruck PN 16
Ausführung: DN 200 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 42450038293