TA Absperrklappe TA-BTV. 
Anflanschklappe (Fully lugged) mit 
Getriebe für Heizungs-, Kälte und 
Brauchwassersysteme. Für Wasser und 
neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-
Gemische. Gehäuse aus Gusseisen 
EN-JL 1040. Welle aus Edelstahl BS970 
420S37. Scheibe aus Edelstahl BS970 
304S15. Buchse aus PTFE. Dichtmanschette
und O-Ring aus EPDM. Handrad aus 
Grauguss. Für den Einbau zwischen 
Flanschen nach EN 1092-2. Farbe blau 
RAL5015.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Kvs-Wert: 17842

Typ: Anflanschklappe mit Getriebe
Nenndruck PN 25
Ausführung: DN 450

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 42450127398