TA Wärme- und Kältedämmung
für TA-COMPACT-P und TA-Modulator.
Werkstoff: EPP.
Brandschutzklasse: E (EN 13501-1), 
B2 (DIN 4102).

Fabrikat: IMI TA
Ausführung: Für DN 20

Art.-Nr. 52164902