TA Kompaktregelventil TA-COMPACT-T mit integriertem Rücklauftemperaturregler zur Sicherstellung der korrekten Rücklauftemperatur bei z.B. Gebläsekonvektoren in Kühlanlagen. Der eingebaute Rücklauftemperaturregler hält die Rücklauftemperatur auf den eingestellten Wert und sorgt für eine hohe Energie Effizienz bei Kühlanlagen.
Die Rücklauftemperaturregelung verhindert zu große Durchflüsse. 
Selbstdichtender Messnippel zur Temperaturmessung und Kontrolle.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss, O-Ringe und Ventilsitz-Dichtung aus EPDM. Druckfeder aus Edelstahl, Thermostat-Oberteile aus Messing. 
Für Wasser oder neutrale Flüssigkeiten und Wasser-Glykol-Gemische.
Druckklasse: PN 16
Betriebstemperatur: -10 Grd. C - 50 Grd. C
Einstellbereich: 8 Grd. C - 18 Grd. C
Anschluss für Stellantriebe: M30 x 1,5
Werkseinstellung: 12 Grd. C
Anschluss: Innengewinde x Verschraubung, Außengewinde

Ausführung: DN 15
Fabrikat: IMI TA

Artikelnummer: 4221-02.000