TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C. Mit Entleeradapter. Mit 
Innengewinde G 1/2, Gewindelänge nach 
ISO 7/1. Kann an glatte Rohre mit der 
Klemmringkupplung KOMBI angeschlossen 
werden. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM. 
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 3,5 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 52849615