TA Strangabsperrventil STS für den 
Einsatz in HLK Anlagen. Besitzt einen 
Messnippel für Diagnosen im System. 
Gehäuse, Oberteil, Spindel und 
Drosselkegel sind aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C. Mit Entleerung. 
Mit Innengewinde G 3/4, Gewindelänge 
nach ISO 7/1. Kann an glatte Rohre mit 
der Klemmringkupplung KOMBI 
angeschlossen werden. 
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM. 
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 6,8 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 20

Art.-Nr. 52849620