TA MC 100 FSR/24 Stellm.m.Rückstelleinr
24 V, für CV 216/316 RGA/GG bis DN 50
und KTH/KT 50.

Montage auf TA-FUSION C-/P (DN 32-125), KTM 512 (DN 65-125), KTM 50 (DN 100-200) nur mit entspr. Adaptern.

Stellantrieb: TA-MC100 FSR
Hub: 30mm
Stellkraft: 1000N
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 0(2)-10 V (DC), 0(4)- 20mA, 3-Punkt, 2-Punkt
Stellzeit: 5 s/mm umstellbar auf 9 s/mm
Schutzklasse: IP54 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61100201