TA MC 15 Stellmotor
24 V, 3 Punkt oder On/Off Regelung.

Stellantrieb: TA-MC15
Hub: 6 mm
Stellkraft: 200 N
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 3-Punkt
Schutzklasse: IP40 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 61015011