TA MC160/230 Stellmotor
230 V, 3 Pkt. od. 0(2)-10 V, 4-20 mA,
für CV 216/316 RGA/GG ab DN 50.

Montage auf TA-FUSION C-/P (DN 150) und KTM 50 (DN 100-200) nur mit entspr. Adaptern.

Stellantrieb: TA-MC160
Hub: 30mm
Stellkraft: 1600N
Versorgungsspannung: 230 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 0(2)-10 V (DC), 0(4)- 20mA, 3-Punkt, 2-Punkt
Stellzeit: 4 s/mm umstellbar auf 6 s/mm
Schutzklasse: IP54 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61160002