TA MC-50-C Stellmotor
24 V, 3 Punkt oder On/Off RegelungC

Stellantrieb: TA-MC50-C
Hub: 10 mm
Stellkraft: 500 N
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 3-Punkt
Stellzeit: 20 s/mm
Schutzklasse: IP40 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 61050012