TA Differenzdruckregler für TA-Multi.
Für den Einsatz als Differenzdruckregler
oder Durchflussregler.
Absperrbar. Differenzdruck-Sollwert
einstellbar von 50 mbar bis 300 mbar.
Werkseinstellung 100 mbar.
Der Einstellwert ist an einer Skala von
außen ablesbar. Lieferung mit 2 Füll- 
und Entleerungskugelhähnen und 
Impulsleitungen (Kupferrohre, 
Anschlussverschraubungen,
Klemmverschraubungen).

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 5850-00.333