IMI TA Multi Set 3 mit 
Differenzdruckregler und Globo H 
Kugelhahn mit Entleerung als 
Strangabsperrventil.

TA-Multi Set 3 besteht aus:

- TA-Multi Basisventil als Differenzdruckregler. 

- TA-Multi Differenzdruckregler zur 
Montage auf das Basisventil. Für den 
Einsatz als Differenzdruckregler oder 
Durchflussregler. Absperrbar. 
Differenzdruck-Sollwert stufenlos 
einstellbar von 50 mbar bis 300 mbar. 
Werkseinstellung 100 mbar. Der 
Einstellwert ist an einer Skala von 
außen ablesbar. Lieferung mit 2 Füll- 
und Entleerungskugelhähnen und 
Impulsleitungen (Kupferrohre, 
Anschlussverschraubungen, 
Klemmverschraubungen).

- Globo H Kugelhahn mit Entleerung als 
Strangabsperrventil.

Alle Bedienelemente beim Basisventil 
befinden sich auf der Handradseite. 
Mit druckentlastetem Ventilkegel. 
Dadurch geeignet für den Einsatz bei 
höheren Differenzdrücken. TA-Multi ist 
durch den Anschluss M30x1,5 außerdem 
geeignet für die Montage von 
Voreinstell- und Absperrhandrad,  
Thermostat-Kopf, 
Rücklauftemperaturbegrenzer oder 
Stellantrieb. 

Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss. 
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.

Fabrikat: IMI TA
Typ: TA-Multi Set 3
Nennweite: DN 15
Ausführung: Innengewinde 
R 1/2 x R 1/2

Art.-Nr. 5850-02.801