IMI TA Strangventil und Regelventil 
mit druckentlastetem Ventilkegel. 
Geeignet für den Einsatz bei höheren 
Differenzdrücken. 
Anschluss M30x1,5 für die Montage von 
Voreinstell- und Absperrhandrad, 
Differenzdruckregler, Thermostat-Kopf, 
Rücklauftemperaturbegrenzer oder 
Stellantrieb. Messnippel und 
Entleerungskugelhahn als Zubehör. 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss. 
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.

Fabrikat: IMI TA
Typ: TA-Multi
Nennweite: DN 20
Ausführung: Außengewinde 
G 1 x G 1

Art.-Nr. 5852-03.000