TA Spindelheizung TA-Slider 750 / 1250
für TA-Modulator DN 65 bis DN 80.

Inklusive Spindelverlängerung und längerer Befestigungsschrauben.
Temperaturbereich bis -10 Grad C.
Betriebsspannung 24 VAC +/- 10 %, 
50/60 Hz +/- 5 %.
Leistung PN etwa 30 W.
Stromaufnahme 1,4 A.
Oberflächentemperatur max. 50 Grad C.

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32204280010