HEIMEIER Trinkwasser-Kugelhahn.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss. Kugel aus 
Edelstahl. Zulassungen: DVGW W 570-1, 
DVGW W 270, DIN EN 13828, DIN 50930-6 
und KTW. Eingestuft nach DIN 4109 in 
Armaturengruppe I (geprüft nach EN ISO 
3822 Teil 1 und Teil 3).
Gehäuse rohrförmig für durchlaufende 
Wärmedämmung. Kugel mit glattem 
Durchgang. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe.
Hebel aus Metall, Anschläge verdeckt.
Hebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse 
von außen bedienbar. Anschluss 
Innengewinde für Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
 
Fabrikat: IMI TA
Typ: TA 500 Globo
Ausführung: DN 20

Art.-Nr. 32701010508