TA Kompaktregelventil TBV-C
Kompaktes Zonenregelventil zur On/Off Regelung in Heizungs- und Kältesystemen mit stabiler Regelung und präziser Einregulierung. Ventilgehäuse und Nippel bestehen aus korrosions-
beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C, Spindel aus tefloniertem AMETAL. Ventileinsatz besteht aus AMETAL und Polyphenylsulphid. Spindeldichtung ist ein O-Ring aus EPDM. Innengewinde G 1/2. 
Geringer Durchfluss.
Betriebstemperatur von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 0,90 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 52133115