TA Kompaktregelventil TBV-C
Kompaktes Zonenregelventil zur On/Off Regelung in Heizungs- und Kältesystemen mit stabiler Regelung und präziser Einregulierung. Ventilgehäuse und Nippel bestehen aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C, Spindel aus 
tefloniertem AMETAL. Ventileinsatz besteht aus AMETAL und Polyphenylsulphid. Spindeldichtung ist ein O-Ring aus EPDM. 
Außengewinde G 3/4 mit E.-Konus. 
Normaler Durchfluss.
Betriebstemperatur von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 1,8 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15 Normal Flow

Art.-Nr. 52134315