TA Kompaktregelventil TBV-CM
Stetiges Zonenregelventil für Heizungs- und Kältesystemen mit stabiler Regelung und präziser Einregulierung. Ventilgehäuse und Nippel bestehen aus korrosions- beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C, Spindel aus tefloniertem AMETAL. Ventileinsatz besteht aus AMETAL und Polyphenylsulphid, Ventilkegel aus PPS. Spindeldichtung ist ein O-Ring aus EPDM. Rückstellfeder aus rostfreiem Stahl. Innengewinde 
G 3/4. Kann an glatte Rohre mit der Klemmringkupplung KOMBI angeschlossen werden. 
Normaler Durchfluss.
Betriebstemperatur von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 2,0 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 20

Art.-Nr. 52134120