TA Kompaktregulierventil TBV
Stetiges Zonenregelventil für Heizungs- und Kältesystemen mit stabiler Regelung und präziser Einregulierung. Ventilgehäuse und Nippel bestehen aus korrosions- beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C, Spindel aus tefloniertem AMETAL. Ventileinsatz besteht aus AMETAL und Polyphenylsulphid, Ventilkegel aus PPS.
Spindeldichtung ist ein O-Ring aus EPDM. Rückstellfeder aus rostfreiem Stahl. Innengewinde 
G 1/2. Geringer Durchfluss.
Betriebstemperatur von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 0,9 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15
Art.-Nr. 52137115