HEIMEIER Elektronischer Zweipunkt-
Raumthermostat zur zeitabhängingen
Regelung der Raumtemperatur, mit
analoger Wochenschaltuhr, programmierbar
durch positionierung von Schaltreitern,
Puls-Weiten-moduliertem Ausgangssignal
und potentialfreiem Wechslerkontakt.
Umstellbar auf Zweipunkt-Ausgangssignal.
Separater Schaltuhrausgang zur Steuerung
weiterer Raumtemperaturregler mit
Temperaturabsenkung. CE-zertifiziert.
Betriebsarten: Tag-, Nacht- oder
Automatikbetrieb. Mit Kontrollleuchten
für den Betriebszustand Heizen bzw.
Kühlen und Nachtbetrieb. Weißes
Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.
Schutzklasse II. Begrenzung des Soll-
wertbereiches durch Einstellring.
Sollwertbereiche
Tagbetrieb:               5 bis 30 Grd.C
Nachtbetrieb:             5 bis 30 Grd.C
Betriebsspannung:               24 V AC

Fabrikat:               IMI Heimeier
Typ:                        Thermostat P

Art.-Nr.                    1932-00.500