Thermostat P mit digitaler Zeitschaltuhr
Elektronischer Zweipunkt-Raumthermostat
zur zeitabhängigen Regelung der Raum-
temperatur, mit digitaler Wochenschalt-
uhr und Anzeige von Uhrzeit und Tempe-
ratur. 2x Wochen- und alternativ Tages-
Programm, 3 voreingestellte Zeitpro-
gramme, veränderbar. Echtzeituhr mit
autom. S/W Zeit-Umstellung. Einstellun-
gen und Programmierung unverlierbar.
Regelfunktion PWM mit Optimum-Start
(selbstlernender Heizkurve) und poten-
tialfreiem Wechslerkontakt (max. 230 V /
10 mA bis 16(2)A). Temperaturbereich 
5 Grd C bis 32 Grd C, Grenzwerte ein-
stellbar. Betriebsart Heizen oder
Kühlen. Menügeführte Bedienung über 
4 Tasten. CE-zertifiziert. Schutzart 
IP 30. Gehäusefarbe weiß nach RAL 9010.
Baumaße 137mm x 96,5mm x max. 31,3mm.
Wandmontage oder auf UP-Dose.
Betriebsspannung:                 230 V 
                               max. 3 VA

Fabrikat:                IMI Heimeier
Typ:                     Thermostat P
          mit digitaler Zeitschaltuhr
                                  230 V

Art.-Nr.                     1932-01.500