HEIMEIER Thermostat-Dreiwege-
Ventilunterteil
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß. Mit eingebauter
Bypass-Steuerung, Niro-Stahlspindel und
doppelter O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-
Ring ohne Entleeren der Anlage auswech-
selbar. Anschluß Innengewinde für Ge-
winderohr, oder in Verbindung mit Klemm-
verschraubungen für Kupfer-, Präzisions-
stahl- oder Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Dreiwege
Nennweite:                DN 15 (1/2)"
Ausführung:                 vernickelt
Anschluß:                        links
Bypassanschluß:      mit Schraubnippel

Art.-Nr.                   4151-02.000