HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Direktanschluß" an Thermostat-"
Ventilunterteile anderer Fabrikate.
Mit eingebautem Fühler und Sparclip.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits-
gefüllter Thermostat. Stabiles Regelver-
halten auch bei kleinen Auslegungsregel-
differenzen (<1 K). Entspr. EnEV bzw.
DIN V 4701-10. Innere Begrenzung oder
Blockierung im Sollwertbereich durch
Einstellring. Äußere Begrenzung im
Sollwertbereich durch Sparclip.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
 
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Direktanschluß:      Danfoss RAVL

Art.-Nr.              9700-24.500