HEIMEIER Thermostat-Kopf
zur Montage an Ventilheizkörpern mit
Thermostat-Oberteil für Klemmverbin-
dung und Danfoss RA Ventile.
Mit eingebautem Fühler. Skalenhaube
weiß. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere
und untere Begrenzung bzw. Markierung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch zwei Sparclips.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips.
Stirnseitige Einstellhilfe und erfühl-
bare Markierungen für Sehbehinderte.
Drehrichtungsanzeige und Symbole für
Grundeinstellung und Nachtabsenkung.
Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis
28 Grd. C. Merkzahl 1-5. Frostschutz-
sicherung.
Max. Fühlertemperatur          50 Grd. C
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                           VK
Art.-Nr.              9710-24.500