HEIMEIER Thermostat-Kopf
zur Montage an Ventilheizkörpern mit
Thermostat-Oberteil für Klemmverbin-
dung und Danfoss RA Ventile.
Übersichtlicher "eco" Einstellbereich
für höchstmögliche Energieeinsparung. 
Mit eingebautem Fühler. Skalenhaube
weiß. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. 
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips.
Stirnseitige "eco" Einstellhilfe und 
erfühlbare Markierungen für 
Sehbehinderte. 
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. 
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur 50 Grd. C

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: VK-eco

Art.-Nr. 9710-43.500