HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Direktanschluss an Vaillant
Thermostat-Ventilunterteile mit
Anschluss-Durchmesser ca. 30 mm,
Baureihe ab 1987.
Mit eingebautem Fühler und zwei
Sparclips. Skalenhaube weiß RAL 9016.
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere
und untere Begrenzung bzw. Markierung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch zwei Sparclips.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips.
Stirnseitige Einstellhilfe und erfühl-
bare Markierungen für Sehbehinderte.
Drehrichtungsanzeige und Symbole für
Grundeinstellung und Nachtabsenkung.
Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis
28 Grd. C. Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur          50 Grd. C
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Direktanschluss:         Vaillant

Art.-Nr.              9712-00.500