HEIMEIER Thermostat-Kopf
zur Montage an Ventilheizkörpern mit
Thermostat-Oberteil für Klemmverbin-
dung und Danfoss RA Ventile.
Mit eingebautem Fühler. Skalenhaube
weiß RAL 9016. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur          50 Grd. C
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                           DX
Art.-Nr.              9724-24.500