HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits-
gefüllter Thermostat. Stabiles Regel-
verhalten auch bei kleinen Auslegungs-
regeldifferenzen (<1 K). Entspr. EnEV
bzw. DIN V4701-10. Sollwertbereich 6 bis
28 Grd. C. Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                    0,3 K
Wassertemperatureinfluß:      0,7 K
Differenzdruckeinfluß:        0,3 K
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                                   D
Ausführung:      Mit Direktanschluss für
                         Herz M 28 x 1,5

Art.-Nr.                     9724-30.500