HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler.
KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten
auch bei kleinen Auslegungsregel-
differenzen (< 1 K). Entspr. EnEV bzw.
DIN V 4701-10. Reduzierte Baumaße in
Länge und Durchmesser. Allseitig
geschlossene Oberfläche. Besonders
geeignet für hygienisch behaftete
Räume im Gesundheitswesen oder im
Lebensmittel-/Industriegewerbe.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:        50 Grd. C
Hysterese:                    0,3 K
Wassertemperatureinfluss:     0,9 K
Differenzdruckeinfluss:       0,3 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                           DX
Skalenhaube:             RAL 9016
                             weiß

Art.-Nr.              6700-00.500