HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler.
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Reduzierte Baumaße in Länge und
Durchmesser. Allseitig geschlossene
Oberfläche. Besonders geeignet für
hygienisch behaftete Räume im Gesund-
heitswesen oder im Lebensmittel-/
Industriegewerbe. Sollwertbereich 6 bis
28 Grd. C. Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:        50 Grd. C
Hysterese:                    0,3 K
Wassertemperatureinfluss:     0,9 K
Differenzdruckeinfluss:       0,3 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                           DX
Skalenhaube:             RAL 9005
                      tiefschwarz

Art.-Nr.              6700-00.507