HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Ferneinsteller.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssig-
keitsgefüllter Thermostat. Stabiles
Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Be-
grenzung oder Blockierung im Sollwert-
bereich. Montage auf Schalterdose mög-
lich. Sollwertbereich 0 bis 27 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:       + 50 Grd. C
Hysterese:                    0,5 K
Wassertemperatureinfluß:      0,4 K
Differenzdruckeinfluß:        0,5 K
 
Ausführung:       Kapillarrohr 10 m

Fabrikat:             IMI HEIMEIER

Art.-Nr.              2810-00.500