HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler. 
Übersichtlicher "eco" Einstellbereich 
für höchstmögliche Energieeinsparung. 
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. 
Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Verdeckte obere und untere Begrenzung 
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips. 
Stirnseitige "eco" Einstellhilfe und 
erfühlbare Markierungen für 
Sehbehinderte. Sollwertbereich 6 bis 
28 Grd. C. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C
Hysterese: 0,15 K
Wassertemperatureinfluss: 0,30 K
Differenzdruckeinfluss: 0,20 K
 
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: K-eco
Skalenhaube: weiß RAL 9016

Art.-Nr. 6071-43.500