HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Anlege- bzw. Tauchfühler.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits-
gefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr.
Für alle Heimeier Thermostat-Ventil-
unterteile. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Einsatz des Fühlers in
Verbindung mit einem Wärmeleitsockel als
Anlegefühler oder mit einer Tauchhülse
als Tauchfühler. Sollwertbereich 20 bis
50 Grd. C. Max. Fühlertemperatur
60 Grd. C. Mit Wärmeleitsockel und
Spiralfeder. Merkzahl 20-30-40-50.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                                 K
Art.-Nr.                   6402-00.500