HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Wendel-Tauchfühler.
Skalenhaube weiß RAL 9016.Flüssigkeits-
gefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr.
Für alle Heimeier Thermostat-Ventilun-
terteile und Dreiwegeventile. Verdeckte
obere und untere Begrenzung des Tempe-
raturbereiches oder Blockierung einer
Einstellung durch Anschlagclips. Einsatz
des Fühlers als Tauchfühler ohne Tauch-
hülse. Sollwertbereich 20 bis 70 Grd. C.
Max. Fühlertemperatur 90 Grd. C.
Merkzahl 20-30-40-50-60-70.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                                 K
Art.-Nr.                   6672-00.500